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[bookmark: _Toc131066648]GENERALIDADES DEL PROYECTO


























[bookmark: _Toc131066649]INTRODUCCIÓN.

General Cable de México S.A de C.V es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de cables de Al y Cu (Aluminio, Cobre). Abastece a comercio, empresas de energía eléctrica, constructoras, también industrias del tipo minero, automotriz y telecomunicaciones, venta al por menor, distribuidores de energía dentro y fuera del país.

El presente proyecto fue realizado en el departamento de Ingeniería en el área de Mejora de Continua, hecho con la finalidad de obtener una mejor identificación de cada una de las diferentes zonas o áreas que se encuentran dentro de los diferentes espacios de trabajo 
































[bookmark: _Toc131066650]DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN Y DEL PUESTO O ÁREA DEL TRABAJO.

GENERAL CABLE DE MÉXICO S.A DE C.V es una empresa dedicada a la fabricación de cables de bajo, medio y alto voltaje, además de cables de comunicación
General Cable, una marca comercial de Prysmian Group, cuenta con una dilatada experiencia en el mercado gracias a una amplia cartera de clientes que operan en todos los segmentos del mercado energético y las telecomunicaciones, desde la construcción e infraestructura, industrial, aplicaciones especializadas hasta la transmisión de datos.
Para la empresa lo más importante es la seguridad de sus trabajadores para que dentro de ella desarrollen sus labores sin ningún percance, tiene una filosofía Cero y Más Aún, significa integrar la seguridad en todos los aspectos de nuestra vida y en todo lo que hacemos.

El Cero indica literalmente cero víctimas, cero lesiones, cero incidentes y cero enfermedades profesionales, en casa o en nuestras comunidades.

El símbolo del Corazón representa el órgano que da y que mantiene la vida. Su forma es un símbolo universal que representa el cuidado.

El espacio Interior del corazón forma una figura o persona abstracta que levanta las manos por encima de la cabeza (formando un cero). Además, visto desde una perspectiva ligeramente superior, parece que la figura esté estirando los brazos hacia alguien (dando la idea de “Gente cuidando Gente”).

Con la integración del logotipo tríada en el diseño, demostramos que nuestra compañía abarca una perspectiva mundial acerca de la seguridad, que es la de Cero y Más Aún, ya que otra cosa no es aceptable.
Donde realice las prácticas profesionales fue en el área de Ingeniería en Mejora Continua
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Figura 1 Símbolo Prysmian Group




[bookmark: _Toc131066651]OBJETIVO DE LA EMPRESA.

Brindamos una comunicación clara y transparente de nuestras operaciones estratégicas y financieras, actuando siempre de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes relacionados con las mejores prácticas. Creemos que esto nos permite estar cerca de nuestros clientes y accionistas, creando una relación de confianza y responsabilidad, y permitiéndonos adaptarnos y desempeñarnos a la vanguardia del mercado.

[bookmark: _Toc131066652]MISIÓN

Brindamos a nuestros clientes soluciones de cable superiores basada en tecnología de punta y excelencia constante en la ejecución, lo que finalmente brinda crecimiento y ganancias sostenibles.

Gracias a nuestra sólida reputación en materia de prestaciones e innovación, proporcionamos a nuestros clientes soluciones superiores de cables basadas en tecnología de vanguardia y con una excelencia en la ejecución, ofreciendo en definitiva un crecimiento y un beneficio sostenible.

Pero no solo queremos ser buenos para los negocios. Queremos ser buenos para hacer negocios. Por eso nuestros valores son tan importantes para nosotros. Las cosas que hacemos y la forma en que las abordamos son una oportunidad para mostrar nuestro orgullo por nuestro trabajo.

[bookmark: _Toc131066653]VISIÓN

La energía y la información ayudan a las comunicaciones a desarrollarse. Por eso es tan importante que siempre estén disponibles y que se suministren: de manera efectiva

[bookmark: _Toc131066654]EFICIENTEMENTE SOSTENIBLE.

Sea quien sea el cliente. Dondequiera que estén. Por muy duro que sea el entorno en el que operan, estamos comprometidos a mantenernos conectados. Todos los días, todos tenemos la oportunidad de hacer realidad nuestra visión en nuestras acciones. No importa cuán grandes o pequeñas sean, las cosas que hacemos a diario se acumulan con el tiempo y nos ayudan a cumplir nuestra misión.

[bookmark: _Toc131066655]VALORES

Nuestra fuerza laboral global es valorada por sus conocimientos, habilidades y experiencia. Cada uno de nosotros es único, pero nos une nuestro impulso para triunfar. Trabajar con valores compartidos para lograr juntos nuestros objetivos.


[bookmark: _Toc131066656]POLÍTICA DE CALIDAD.

General Cable de México, está comprometido en satisfacer las necesidades de nuestros clientes, elaborando cables eléctricos y de comunicaciones de la más alta calidad, mediante la mejora continua aplicando el pensamiento Lean en todas las áreas.


[bookmark: _Toc131066657]CODIGO DE ÉTICA DE Y POLÍTICAS DE CUMPLIMIENTO.

Código de Ética de Prysmian, es la base de la constitución de nuestra compañía. Es un estatuto de derechos y deberes morales y define las responsabilidades éticas y sociales de cada persona en la organización. 
El código consiste en tres pilares:

· Ética en actividades de negocios: La búsqueda por ganancias no justifica el comportamiento impropio. Las ganancias deben alcanzarse por las reglas y nuestros competidores, y por acciones justas y trasparentes que anticipan que atienden las necesidades del mercado, generando valor para la distribución a todas las partes interesadas.

· Ética en las relaciones internas: Estamos enterados de la importancia de nuestros lazos con los empleados. Los fortalecemos al respetar sus derechos, expectativas y necesidades, y al facilitarla mejora en sus condiciones de vida y crecimiento profesional. El individuo es central para nuestro desarrollo futuro como compañía.


· Ética en materias ambientales y sociales: Dada nuestra fuerte creencia en el principio del desarrollo sostenible, operamos alrededor del mundo con respecto por el medio ambiente y las comunidades locales; a la vez, incentivamos el uso responsable de los recursos y promovemos los proyectos locales diseñados para perfeccionar el bienestar en las áreas relacionadas.


[bookmark: _Toc131066658]UBICACIÓN

Se encuentra ubicada en Blvd. Emilio Sánchez Piedras No. 208, Cd Industrial Xicohténcatl, Tetla, Tlaxcala, C.P 90434, México.
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Figura 2 Imagen Satelital




[bookmark: _Toc131066659]PROBLEMAS POR RESOLVER, PRIORIZÁNDOLOS.

· Identificación de señalética en cada una de las áreas correspondientes.
· Colocación de señaléticas y señalización. 

[bookmark: _Toc131066660]OBJETIVOS
  
Objetivo General: Estandarizar señaléticas en la empresa General Cable de México S.A de C.V.

Objetivos específicos:

· Reconocimiento del área de trabajo.
· Documentar la recolección de datos.
· Proyectar una correcta imagen de la empresa General Cable S.A de C.V, para renovar el aspecto visual en sus espacios internos y externos.
· Crear los elementos visuales acordes a las necesidades de la empresa, en las diferentes áreas de movilidad de las personas.



[bookmark: _Toc131066661]JUSTIFICACIÓN.
  
Según Rafael Q. Orozco “La señalética la ciencia que estudia el empleo de los signos gráficos para orientar a las personas en un espacio determinado e informar de los servicios que se encuentran su disposición”.

Parece un proceso de creación algo tedioso, al crear una señalética puede ser uno de los procesos más divertidos y creativos de la rama del diseño gráfico, en la que interviene diferentes factores del diseño, tan importantes como lo son la forma, el color, el trazo, entre otros.
Se debe tener en cuenta que, a través de unas líneas y un relleno, se puede transmitir cualquier tipo de información, dirección o instrucción, para que el espectador puede verla, entenderla y seguirla con facilidad a primera vista.
La identificación de planta tiene como finalidad ubicar al personal de la empresa y sobre todo a las áreas que no tienen un letrero que las identifique y ayude a los colaboradores a tener una correcta orientación e identificar cada una de las áreas que conforman a la empresa General Cable de México S.A de C.V.
















[bookmark: _Toc131066662]Marco Teórico





















[bookmark: _Toc131066663]



¿QUÉ ES DMAIC?

Es un enfoque de resolución de problemas basado en datos que ayuda a realizar mejoras y optimizaciones incrementales en los productos, diseños y procesos comerciales. Fue creado en los años 1980 como parte de la metodología Six Sigma por el ingeniero de Motorola, Bill Smith. El enfoque Six Sigma fue diseñado para impulsar la mejora continua de los procesos de fabricación utilizando datos y estadísticas.

DMAIC, cuenta con cinco pasos interconectados:

· Definir.
· Medir.
· Analizar.
· Mejorar.
· Controlar.

Cada fase está concebida para tener un efecto acumulativo; basarse en la información y los datos generados en las fases anteriores y repetirse en varias iteraciones.


                            Figura 3 SmartArt Graphic



[bookmark: _Toc131066664]Definir: Establece el problema y qué se necesita para lograr una solución, es donde se establece claramente el problema, el objetivo final y el alcance que se necesitará para lograrlo. Esta fase ayuda a comprender el proceso en su totalidad y que elementos son críticos para la calidad, también conocidos como “CTQ”. Las entradas y salidas se suelen trazar con un diagrama SIPOC, que es una sigla en inglés que significa proveedores, entradas, procesos, salidas y clientes.


[bookmark: _Toc131066665]Medir: El propósito de la fase medir es establecer el rendimiento actual de procesos y los datos que se analizaran. A partir de allí, se puede utilizar un plan de recopilación de datos para supervisar el rendimiento a medida que se realizan cambios y comparar el final del proyecto.


[bookmark: _Toc131066666]Analizar: Con los datos obtenidos se hará un análisis para determinar y analizar las razones por las que se está fallando y qué acciones deben implementarse para poder corregir el problema y mejorar los indicadores que se han marcado.

[bookmark: _Toc131066667]Mejora: El propósito de esta fase es implementar a gran escala las soluciones seleccionadas en las fases anteriores. Es en esta fase donde se generan las soluciones potenciales, se selecciona y se priorizan soluciones, se aplican las mejoras prácticas de lean/Six Sigma, además se realiza un análisis de riesgos, se administra y se ejecuta la solución, se revisa el desarrollo de la fase de mejora.

[bookmark: _Toc131066668]Controla: Se crea un plan de supervisión y control para reevaluar continuamente los impactos de los cambios de proceso implementados. Al mismo tiempo se crea un plan de respuesta para actuar en caso de que el rendimiento comience a disminuir de nuevo y aparezca un nuevo problema.

[bookmark: _Toc131066669]TREFILACIÓN.

El proceso consiste en la acción de conformar en frío en pequeños pasos sucesivos la selección transversal de los hilos, con alta precisión en las formas y dimensiones dando óptimo acabado superficial.
[image: ]

Figura 4 Imagen Trefiladora














[bookmark: _Toc131066670]

TIPOS DE MÁQUINAS:

		
Nombre
	
Descripción
	
Ilustración

	

[bookmark: _Toc131066671]Desenrrollador

	Está compuesto por una torre. Tiene como función guiar y desenrollar el alambrón de aluminio.

	[image: ]



	


[bookmark: _Toc131066672]Cono

	
Utilizada cuando se tiene poco espacio para instalación. Utilizada para hilos finos.

	
[image: ]

	
[bookmark: _Toc131066673]Tandém


	Son más robustas y eficientes. Utilizadas para trefilación de hilos mayores que 1,00 mm2
	[image: ]


	

[bookmark: _Toc131066674]Cuerpo de una trefiladora
	Es el lugar donde ocurre la deformación del alambrón en varios pasos, pasando por hileras, en esta parte de la trefiladora es donde se encuentra el aceite de trefilación que lubrica y refrigera las hileras.
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[bookmark: _Toc131066675]Recocedor (Trefiladora de cobre)

	Donde ocurre el tratamiento térmico de recocido del hilo de cobre
	[image: ]

	




[bookmark: _Toc131066676]Dancer



	Funciona como un acumulador para absorber la variación de velocidad durante el proceso de trefilación. Es un equipo indispensable para la realización de transferencia automática de carretes.


	[image: ]

	[bookmark: _Toc131066677]Embobinadores






	Tienen como principal función garantiza la correcta dispersión y embobinado del hilo en el carrete y cuando es doble para realizar la trasferencia automática de carretes.
	[image: ]

	[bookmark: _Toc131066678]Cuerpo de una trefiladora
	Es el lugar donde ocurre la deformación del alambrón en varios pasos, pasando por hileras. En esta parte de la trefiladora es donde está el aceite de trefilación que lubrica y refrigera las hileras.
	[image: ]


Tabla 1 Tipos de maquinas




[bookmark: _Toc131066679]PROCESO DE TREFILACIÓN.

Características de los alambrones e hilos de aluminio.

Alambrón de Aluminio.
[bookmark: _Toc131066680]EC 1350: Aleación con alto porcentaje de aluminio (99,50%). Con oprimas propiedades eléctricas, los cables hechos con esta aleación son utilizados para la trasmisión y distribución de energía eléctricas, puedes cero no asilados.

[bookmark: _Toc131066681]Aleación 8176: Los cables producidos con esta aleación son utilizados como Building Wire en los Estados Unidos. En función de altos contenidos de Hierro (Fe) en la aleación 8176, es necesario recocer el alambrón para facilitar la trefilación y el cableado del cable. Y debido al endurecimiento de los hilos durante la comparación, es necesario recocer el cable para garantizar que los hilos cumplan con las propiedades mínimas de la norma (Elongación mínima de 10%).

[bookmark: _Toc131066682]Aleación 6201: Aleación con fines mecánicos. Se utiliza para la composición de cables de transmisión y distribución como elemento de sustentación.

[bookmark: _Toc131066683]Aleación 1220: Considerada una aleación intermediaria entre la EC y la 6201. Tiene buenas propiedades mecánicas y eléctricas. El principal problema en su producción es la falta o bajo contenido de magnesio y cobre que ocasiona problemas en la ductilidad del material.

En el proceso del alambrón, las principales características controladas son: 
· Conductividad.
· Diámetro.
· Carga de ruptura.
· Alargamiento.
Para el cobre también debemos controlar el índice de oxígeno.



[bookmark: _Toc131066684]VARIABLES DEL PROCESO.

Son los parámetros que debemos controlar para tener un producto de calidad.
· Cambio
· Presión en el dancer
· Tensión en el recocedor (cobre)
· Metraje de transferencia
· Temperatura del aceite (cobre)
· Concentración de finos.


[bookmark: _Toc131066685]CABLEADO.

[bookmark: _Toc131066686]TIPOS DE CABLES:

		
Nombre
	
Descripción
	
Aplicaciones
	
Ilustración

	


[bookmark: _Toc131066687]Cable de aluminio Polacen
	Los WP Polacen son conductores de aluminio topo AAC o ACSR, con aislamiento termoplástico de polietileno (PE) o termofijo de polietileno de cadena cruzada (XLPE).



	Diseñado para ser instalado en distribución aéreas secundarias, líneas urbanas y ambientes muy contaminados.
	

[image: ]

	

[bookmark: _Toc131066688]Cable múltiplex de aluminio
	Los cables múltiplex-neutracén son conductores de aluminio tipo AAC y/o ACSR, aislados con polietileno termoplástico o termofijo de cadena cruzada.
	Los cables múltiplex-neutracén se diseñaron para conectar: Redes de distribución de energía aérea con los usuarios finales.
	
[image: ]

	


[bookmark: _Toc131066689]Conductor desnudo de cobre semi duro

	El conductor eléctrico desnudo está formado por alambres de cobre semiduro cableados cable B.
	Se recomienda su uso en líneas de transmisión y distribución de energía.
También para conexiones a tierra y para protección de equipos y maquinaria.
	
[image: ]

	



[bookmark: _Toc131066690]Cable ACAR conductor de aluminio reforzado con aleación de aluminio
	Los cables ACAR están formados por hilos de aluminio serie 1350 con dureza H19, reunidos helicoidalmente con alambres de aleación de aluminio 6201-t82 en capas concéntricas.
	Los cables ACAR se diseñaron para soportar mayor carga eléctrica, con capacidad mecánica equivalente al ACSR y ser instalados a mayores distancias entre puntos de fijación y vanos más largos.
	

[image: ]

	

[bookmark: _Toc131066691]Cable AAAC conductor de aluminio serie 6201

	Los cables AAAC de aleación de aluminio serie 6201 son formados por alambres de aleación de aluminio 6201-T81, reunidos helicoidalmente, de 7 y más de hilos en capas concéntricas.
	Los cables AAAC son diseñados para ser instalados en sistemas de distribución de energía. Se utilizan en las líneas de transmisión de alto voltaje
	[image: ]

	



[bookmark: _Toc131066692]SPT-R Conductor dúplex de cobre








	El SPT-R es un multiconductor eléctrico flexible, formado por dos cordones de hilos de cobre suave trenzados en haz, dispuestos en forma paralela, aislados con cloruro de polivinilo (PVC) y unidos por una membrana del mismo material que facilita su separación.
	El multiconductor SPT-R es ampliamente utilizado en el alambrado de electrodomésticos de bajo consumo y lámparas portátiles.
	[image: ]

	

[bookmark: _Toc131066693]Cable ACSR conductor de aluminio serie 1350 + acero galvanizado





	Los cables ACSR están formados por hilos de aluminio serie 1350 con dureza H19, reunidos helicoidalmente con 6 y más hilos en capas concéntricas, sobre un núcleo de alambre o cable de acero galvanizado.
	Los cables ACSR se diseñaron para poder soportar mayor carga mecánica y ser instalados a mayores distancias entre puntos de fijación y vanos más largos.
	[image: ]

	
[bookmark: _Toc131066694]Conductor desnudo de cobre suave
	Conductor eléctrico desnudo, formado por alambres de cobre suave cableados Clase B y combinados unilay.
	Se recomienda su uso en líneas de transmisión y distribución de energía.
	[image: ]


Tabla 2 Tipos de cables



[bookmark: _Toc131066695]CLASIFICACIÓN DE LOS CABLES.

La clasificación del cableado es dada en función del diámetro del hilo y de cantidades mínimas de hilos exigidos para la confección de proyectos de cableado. 

Clasificaciones más usuales:

· [bookmark: _Toc131066696]Clase 02: Utilizada en cables de aluminio y cobre aislados (Foreplast, Forenax, Forex,etc.)
· [bookmark: _Toc131066697]Clase 04: Aplicadas para cables de cobre flexibles. (Foreplast, Flexible,PP,etc.)
· [bookmark: _Toc131066698]Clase 06: Utilizado en cables para máquinas de soldar (Foresolda).
· [bookmark: _Toc131066699]Clase AA: Conductores desnudos utilizados en líneas aéreas (Cables ACSR e ASC).
· [bookmark: _Toc131066700]Clase A: Conductores cubiertos con materiales resistentes a intemperies y para conductores desnudos donde se exige mayor flexibilidad de la permitida por la clase AA (Cable WPP, Entre Árboles, etc.)
· [bookmark: _Toc131066701]Clase B: Para conductores aislados con varios materiales como plástico papel, tejido, etc., y para conductores donde se exige mayor flexibilidad de la permitida por la clase A.
· [bookmark: _Toc131066702]Clase C y D: Para conductores donde se exige mayor flexibilidad de la permitida por la clase B.


[bookmark: _Toc131066703]MAQUINAS PARA CABLEADO.

[bookmark: _Toc131066704]Bunchers: Consiste en un arco rotativo, compuesto por guías por donde pasan los hilos, son denominados doble torsión en función de dos torsiones sucesivas que ocurren, siendo la primera en la entrada de los hilos al arco y la otra en la salida del cable para la bobina.

[image: ]
Figura 5 Cableadora Buncher



[bookmark: _Toc131066705]Tubulares: Consiste en un tubo rotativo con guías de metal duro a través de las cuales son pasados los hilos para el cableado. Los carretes son fijados en 6 cunas que quedan posicionadas en la parte interna del tubo. Existe un desembobinador externo para colocar el séptimo carrete.

[image: ]
Figura 6 Cableadora Tubular
















[bookmark: _Toc131066706]Arcos: Son compuestas por 6 arcos para cableado y su principio de funcionamiento es similar al de las tubulares.
[image: Cableadora CGB tipo arco Fabricante | ETW Mexico]
Figura  7 Cableadora de Arcos



[bookmark: _Toc131066707]Planetaria: Utilizada para cableado de cables de hasta 37 hilos de aluminio y cobre, pudiendo ser el más compactado o redondo normal, para cableado de almas de acero y para reunión de venas de cables control. También puede ser utilizada para el blindaje y vendaje de cables aislados.

[image: ]
Figura 8 Cableadora planetaria



[bookmark: _Toc131066708]Rígidas: Utilizada para cableado de cables de hasta 127 hilos redondo normal de aluminio y cobre compactos de cobre de hasta 630mm2 y cables compactos de aluminio de hasta 1000mm2, las cableadoras de tipos rígida son algunas de las principales máquinas de una fábrica.
[image: Cuerda De Acero Para Fabricación De Cables Eléctricos,Máquina De Trenzado  Tubular - Buy Cable Trenzado De La Máquina,Cable Strander,Tubular Strander  Product on Alibaba.com]
Figura 9 Cableadora Rígida




[bookmark: _Toc131066709]TRIPLE EXTRUSIÓN:

Es el proceso de extrusión de tres materiales al mismo tiempo, en el que consiste la fundición de material promedio de un tornillo e inyectado el tal material por medio de un cabezal esto con la finalidad de evitar algún contaminante en los plásticos y reducir tiempos de limpieza.

[image: ]
Figura 10 Imagen Triple Extrusión




[bookmark: _Toc131066710]TIPOS DE EXTRUSIÓN.

[bookmark: _Toc131066711]Extrusión a tubo: Se extruye un tubo alrededor del conductor y este tubo se regula por medio de una bomba de vacío Se usa en cubiertas.

[image: ]
Figura 11 Imagen Extrusión Tubo




[bookmark: _Toc131066712]Extrusión a presión: Dentro del dado, el plástico hace contacto con el conductor, estando bajo presión. Se usa para aislamientos.

[image: ]
Figura 12 Imagen Extrusión a presión.



[bookmark: _Toc131066713]ENMALLADORA.

Cableadora planetaria: Se diferencia de la cableadora tubular o rígida debido a que las bobinas que poseen los hilos que forman el conductor, tiene rotación y translación, evitando la torsión y el entorchamiento. Aunque su velocidad no es comparable con la de un buncher, tiene la gran ventaja de no generar torsiones o entorchamientos que podrían ser críticos en la aplicación una armadura de hilos.

[image: ]
Figura 13 Imagen Enmalladora.





[bookmark: _Toc131066714]ENCHAQUETADO

Consiste en colocar capas de (PVC y Polietileno) al hilo, las más comunes en colocar es de 2,3,6 capas.

[bookmark: _Toc131066715]DESCARGAS PARCIALES

Consiste en hacerle pruebas a los cables de energía para verificar que el aislamiento cumplió con su propósito, por encima de un voltaje especificado.


[bookmark: _Toc131066716]EMPAQUE

Proceso que se realiza para proporcionar la longitud solicitada por el cliente la cual puede ser desde empaques de 100m. y hasta en rollos o caretes normalmente en cable circuit size.



[bookmark: _Toc131066717]EMBARQUE.
Es el procedimiento mediante el cual se genera la documentación que acompaña a los envíos, consistente en verificación física para comprobar que los reportes de embarque coincidan con la mercancía y se realiza la carga en la unidad de transporte correspondiente.
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2018 general Cable se incorpora a Prysmian Group
2018 General Cable se incorpora a Prysmian Group.



[bookmark: _Toc131066719]SEÑAL.

Representación gráfica que indica o tiene un propósito como guía en cualquier camino o función. Una señal corresponde a las funciones de un indicador, puesto que una señal refleja cual es el status de la operación que se realiza.
La presencia de señales en cualquier acción implica la puesta en escena de iconos, imágenes y ejercicios para informar cual es la situación que se vive.

· Marca: Símbolo o elemento utilizado para representar algo o para distinguir el soporte sobre el que se encuentra.
· Gesto o acción para transmitir información, una orden, una petición, etc.
· Letrero público que ofrece información; poste indicador. Etc (de Concise Oxford Dictionary, 1990).

[bookmark: _Toc131066720]CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES.
				
Las señales las podemos clasificar de acuerdo con dos criterios.
· De acuerdo con su objetivo
· De acuerdo con sus sistemas de colocación, sujeción o ubicación.


[bookmark: _Toc131066721]CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON SU OBJETIVO.

		
Nombre
	
Descripción
	
Ilustración

	


[bookmark: _Toc131066722]Orientadoras

	
Tienen por objeto situar a los individuos en un entorno, como por ejemplo lo son los mapas o planos de ubicación.

	[image: ]

	


[bookmark: _Toc131066723]Informativos

	
Están en cualquier lugar del entorno y nos informan, por ejemplo; nos informan de horarios, o de servicios.


	
[image: ]

	

[bookmark: _Toc131066724]Direccionales

	
Instrumentos específicos de circulación. Por ejemplo, flechas o prohibiciones de paso.

	
[image: ]

	


[bookmark: _Toc131066725]Identificativas


	
Son instrumentos de designación que confirman la ubicación, son para espacios abiertos ejemplo; son comunes en tiendas comerciales.

	
[image: ]

	




[bookmark: _Toc131066726]Reguladoras

	
Son para para salvaguardar y proteger a los usuarios contra el peligro, dentro de estas encontramos básicamente a tres:

· Preventivas.
· Restrictivas.
· Prohibitivas.

	

[image: ]


 Tabla 4 Clasificación de Señales



[bookmark: _Toc131066727]CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON SU SISTEMA DE SUJECIÓN O COLOCACIÓN.


	
Nombre
	
Descripción
	
Ilustración

	

[bookmark: _Toc131066728]Adosada


	
Significa lo mismo que pegada, la mayor parte de la señal va a estar apoyada en un muro.

	[image: ]

	

[bookmark: _Toc131066729]Pegadas
	
Adherida al muro u otras partes superficies con vinilos o similares.



	[image: ]

	

[bookmark: _Toc131066730]Murales


	

Paredes completas pintadas o cubiertas casi en su totalidad.

	[image: ]

	

[bookmark: _Toc131066731]Autotransporte

	

Está anclada al piso o detenida con dos postes o uno solo.

	[image: ]

	
[bookmark: _Toc131066732]De banda


	
La señal está sujeta a dos muros, columnas o portes de manera perpendicular.

	[image: See the source image]

	
[bookmark: _Toc131066733]De bandera

	
La señal está anclada perpendicularmente al muro o columna de uno de sus lados.

	[image: ]

	
[bookmark: _Toc131066734]Colgante

	
La señal cuelga de arriba hacia abajo, generalmente del techo.

	[image: ]

	
[bookmark: _Toc131066735]Estela de identidad

	
Señal con volumen.

	[image: ]

	
[bookmark: _Toc131066736]Estela directorios

	
Señal con volumen, pero solo es de directorios.

	[image: ]

	
[bookmark: _Toc131066737]Tijeras/Cono

	
Señal doble, se pone provisionalmente.

	[image: ]


Tabla 5 Sujeción o Colocación de las Señales







[bookmark: _Toc131066738]EL PORQUÉ DEL DISEÑO DE SEÑALES.
 
El diseño de los elementos de señalización busca la funcionalidad de la información ofrecida por estos, con aplicaciones a la empresa, mobiliario urbano, complejos, residenciales, complejos industriales, etc. Sus formas, pictogramas y leyendas deberán tener en cuenta el lugar donde se ubican y a quien van dirigidos.
Las ventajas de una buena señalización se traducen la mayoría de las veces en ahorro de tiempo.


[bookmark: _Toc131066739]SEÑALIZACIÓN.

La señalización es la parte de la ciencia de la comunicación visual que estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y el comportamiento de los individuos. Se aplica al servicio de los individuos, a su orientación en un espacio a un lugar determinado, para la mejor y la más rápida accesibilidad a los servicios requeridos y para una mayor seguridad en los desplazamientos y las acciones. 

Este movimiento demográfico tiene el carácter de circunstancial; esto implica que el individuo se encuentra constantemente frente a situaciones nuevas de organización y morfología del espacio, lo cual acarrea problemas en su desenvolvimiento y por consiguiente una mayor necesidad de información y orientación. Precisamente la señalización constituye una forma de guía para el individuo en un lugar determinado que llama discretamente su atención y da la información requerida en forma “instantánea” y “universal”.


[bookmark: _Toc131066740]LA SEÑALIZACIÓN COMO FACTOR DE AHORRO.

Los sistemas de señalización forman una parte esencial en la conformación de la imagen de un lugar o empresa, contribuyen a identificar, ayudando a las corporaciones a sobrevivir en un mercado competitivo. Como extensión de su imagen pública, algunas empresas e instituciones utilizan la señalización interior para identificar los diferentes departamentos de atención al público; esto ayuda a reducir costos de operación, colocando directorios y señalamientos en lugares estratégicos para reemplazar a recepcionistas o edecanes.

La clara identificación de mercancías en anaqueles y pasillos en un supermercado reduce la necesidad de vendedores y esto incide directamente en las utilidades.









[bookmark: _Toc131066741]CLASIFICACIÓN SEGÚN SU SENTIDO:

[bookmark: _Toc131066742]Señalización óptica: La señalización óptica está basada en la utilización y apreciación de las formas y colores mediante el sentido de la vista. Es la más destacada por su importancia, efectividad y utilización mayoritaria.

[bookmark: _Toc131066743]Señalización acústica: Consiste en la emisión de señales sonoras codificadas mediante dispositivos apropiados, sin la intervención de la voz humana o sintética.
La señal acústica debe tener un nivel sonoro superior al nivel ambiental, de forma que sea claramente audible, sin llegar a ser excesivamente molesta.
No debe utilizarse la señal acústica cuando el nivel de ruido ambiental sea muy alto.

[bookmark: _Toc131066744]Señalización olfativa: Esta basada en la difusión de olores predeterminados que son apreciados por el sentido olfativo. Así una señal olfativa que llegue al observador es percibida por este que le indica la situación de peligro o riesgo en la que se encuentra.

[bookmark: _Toc131066745]Señalización táctil: Esta señalización se basa en la sensación percibida por el tacto de las personas, cuando éstas pasan de una superficie a otra de diferente material. 


[bookmark: _Toc131066746]CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑALIZACIÓN:

· Tiene por objeto la regulación de flujos humanos y motorizados en el espacio exterior.
· Es un sistema determinante de conductas.
· El sistema es universal y esta creado como tal.
· Las señales son materialmente organizadas y homologadas, se encuentran disponibles.
· Concluye por sí misma.

[bookmark: _Toc131066747]SEÑALÉTICA.

“La señalética es la parte de la comunicación visual que estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y comportamiento de los individuos”
Joan Costa

La señalética colabora estrechamente con diseño gráfico, ingeniería y arquitectura, acondicionamiento del espacio. Nace de las ciencias de la comunicación social, informativa, simbiótica y su funcionamiento implica la interacción automática de mensajes visuales que afectan a los individuos que reaccionan a estos mensajes. La señalética usa un sistema comunicacional mediante símbolos icónicos, lingüísticos y cromáticos a través de un programa de diseño previamente elaborado.

· Las señaléticas se usan de las formas específicas y evidentes de la comunicación funcional. 
· Su campo de acción es un didactismo inmediato en el trascurso de los actos de la vida cotidiana.
· Aparte responde a una necesidad de comunicación social o de orientación que esta provoca de modo que la señalética se aplica al servicio de individuos; es un lenguaje universal e instantáneo mediante mensajes visuales o mensajes especiales de comportamiento.

El diseño de la señalética debe seguir parámetros para que sea de utilidad para los observadores. Las señales deben atraer con su diseño la atención de los viandantes y para ello se deben usar formas y colores que resulten atrayentes a nivel visual, con ello se evita que pasen desapercibidos.
Además, el diseño debe ser claro y preciso a la hora de transmitir la información o instrucciones al observador. Evita cualquier posible confusión en el mensaje o distintas interpretaciones para un mismo símbolo.

[bookmark: _Toc131066748]FACTORES PARA TENER EN CUENTA LA SEÑALÉTICA:

Tipografía: Debe ser sencilla, con un texto claro y directo que transmita de un solo vistazo todo lo que se quiere contar.

Colores: Deben estar en armonía entre ellos y con el resto de la decoración, aunque también se puede optar por tonos neutros o monocromáticos y jugar con troquelado, cambio de materiales, iluminación, etc.

Forma: Es muy importante ya que según lo que se quiera transmitir (peligro, prohibición, instrucciones, información, etc.) se utilizarán unas formas u otras.

Ubicación: El lugar donde se va a colocar, ya que tiene que ser visible desde varias perspectivas (en parámetros verticales, suelos, techos, suspendidos, etc.)


[bookmark: _Toc131066749]TIPOS DE SEÑALÉTICA.

Mientras la señalización se encarga de informar respecto de un código normalizado, la señalética puede tener muchos fines diferentes. Cada uno de ellos tiene un objetivo particular que incide en la elección del tipo de cartel que se utilizará para realizar una comunicación más eficaz.

















LOS TIPOS DE SEÑALÉTICA SON LOS SIGUIENTES:

	
Nombre
	
Descripción
	
Ilustración

	





[bookmark: _Toc131066750]Orientadora

	
La señalética orientadora tiene el objetivo de ubicar a una persona en el entorno y darle herramientas que le permitan, precisamente a orientarse mejor. Los mapas que indican dónde se encuentra una persona son el ejemplo más común de los carteles orientadores. Sin embargo, también pude hablarse de señalética orientadora cuando estamos en presidencia de un directorio de negocios en un centro comercial.

	


[image: See the source image]

	



[bookmark: _Toc131066751]Informativa


	Los carteles informativos son aquellos que ofrece información respecto de un entorno en particular. Al ingresar a un centro de salud, una persona puede encontrase con señalética informativa que comunique los horarios de atención o las especialidades que allí se atienden.

	

[image: ]

	




[bookmark: _Toc131066752]Reguladora



	Los carteles reguladores alertan sobre qué acciones están prohibidas en determinado lugar. Este tipo de señalética determina el comportamiento de las personas, por lo que es indispensable dentro de las empresas o espacio comunes, como centros comerciales o establecimientos dedicados al ocio.








	
[image: ]

	



[bookmark: _Toc131066753]De prevención de riesgos laborales

	Son aquellos carteles que alertan a los trabajadores de los peligros que puede haber en el entorno laboral. Por lo general, se utilizan en sitios de construcción en los que se trabaja con herramientas peligrosas y maquinaria, pero también pueden encontrarse en oficina y aquellos espacios destinados a la atención de clientes.


	
[image: ]

	





[bookmark: _Toc131066754]Identificativa

	
Este tipo de carteles se utilizan en el marketing. Apuntan a que las personas conozcan determinadas marcas, productos o servicios. La señalética identificativa es exclusivamente promocional.
La señalética es el conjunto de señales e íconos que transmiten un mensaje teniendo en cuenta el entorno y la situación en la que se encuentra una persona.

	

[image: ]


 Tabla 6 Tipos de Señalética.





[bookmark: _Toc131066755]CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑALÉTICA.

· Identifica, regula y facilita los servicios requeridos por los individuos.
· Los sistemas señaléticos son creados o adaptados en cada caso particular.
· Utiliza códigos de lectura conocidos por los usuarios, estos no tienen que ser necesariamente universales, pueden ser locales.
· Las señales son unificadas y producidas especialmente.
· Se atiene a las características del entorno.
· Refuerza la imagen pública o de marca.

[bookmark: _Toc131066756]IMPORTANCIA DEL DISEÑADOR.

Se debe prestar atención al código de color o código cromático, ya que los colores sirven para diferenciar zonas, plantas de edificios, recorridos, etc. Incluso sirven de apoyo para crear una familia de símbolos.
Para que funcione la aplicación del color en la creación de un símbolo hay que tener en cuenta:

· Que los contrastes sean correctos.
· No se pierde la visibilidad del símbolo.
· El tamaño de las figuras sea suficiente
· Sea visible a cierta distancia.

Además, se debe tener en cuenta los métodos de impresión que se vayan a utilizar y la importancia de la psicología del color, ya que es un punto importante para la asociación del color con la marca o la identidad a la que se le ha aplicado.


[bookmark: _Toc131066757]POBLACIÓN

Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan características comunes. El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia , la población puede ser finita o infinita, cuando el número de elementos que integra la población infinita, ejemplo: el conjunto de todos los números positivos.
Una población finita es aquella que está formada por un limitado número de elementos , por ejemplo; el número de habitantes de una comarca.


Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), La población es: “El conjunto de todos los caos que concuerdan con determinadas especificaciones”. (p.174)




[bookmark: _Toc131066758]
MUESTRA

La muestra es una representación significativa de las características de una población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no superior al 5%) se estudian las características de un conjunto poblacional mucho menor que la población global.

Según Palella y Martins (2008), definen la muestra como “Una parte o el subconjunto de la población dentro de la cual deben poseer características de la manera más exacta posible”. (p.130)

Para Castro (2003), la muestra se clasifica en probabilística y no probabilística.

[bookmark: _Toc131066759]Probabilística: Son aquellas donde todos los miembros de la población tienen la misma opción de conformarla a su vez pueden ser: por conglomerado o áreas.

Muestreo aleatorio simple: La forma más común de obtener una muestra es la selección al azar. Es decir, cada uno de los individuos de una población tiene la misma posibilidad de ser elegido. Si no se cumple este requisito, se dice que la muestra es viciada. Para tener la seguridad de que la muestra aleatoria no es viciada, debe emplearse para constitución una tabla de números aleatorios.

Muestreo estratificado: Una muestra estratificada es cuando los elementos de la muestra son proporcionales a su presencia en la población. La presencia de un elemento en un estrato excluye su presencia en otro. Para este tipo de muestreo, se divide a la población en varios grupos o estratos con el fin de dar representatividad a los distintos factores que integran el universo de estudio. Para la selección de los elementos o unidades representantes, se utiliza el método de muestreo aleatorio.

Muestreo por conglomerado: Es una técnica que aprovecha la existencia de grupos o conglomerados en la población que representa correctamente el total de la población con relación a la característica que se quiere medir.

[bookmark: _Toc131066760]No probabilística: La elección de los miembros para el estudio dependerá de un criterio específica del investigador, lo que significa que no todos los miembros de la población tienen igualdad de oportunidad de conformarla. La forma de obtener este tipo de muestra es:

Muestra intencional: Los sujetos son elegidos para formar parte de la muestra con un objetivo específico; con el muestreo intencional, el investigador cree que algunos sujetos son más adecuados para la investigación que otros.

De voluntarios: Intenta incluir a todos los sujetos accesibles y/o voluntarios como parte de la muestra.

Mixto: El investigador asegura una representación equitativa y proporcionada de los sujetos , en función de que rasgo es considerado base.

Muestra accidentada o sin norma: Son seleccionadas por son accesibles para el investigador. Los sujetos son elegidos simplemente porque son fáciles de reclutar

[bookmark: _Toc131066761]Encuesta:

Las encuestas son un método de investigación y recopilación de datos para obtener información de datos utilizados para obtener información sobre diversos temas. Las encuestas tienen una variedad de propósitos.

“La encuesta permite obtener datos de manera más sistemática que otros procedimientos de observación. Hace posible el registro detallado de los datos, el estudiar una población a través de muestras con garantías de representatividad, la generalización de las conclusiones con conocimientos de los márgenes de error y el control de algunos factores que indicen sobre el fenómeno a observar.”

Grasso (2006).(Pag. 13)

[bookmark: _Toc131066762]Metodología cuantitativa: 

La metodología cuantitativa se centra en los aspectos observables susceptibles de cuantificación, y utiliza la estadística para el análisis de los datos.
Este enfoque utiliza la recolección de datos para comprobar hipótesis, que es importante señalar, se han planteado con antelación al proceso metodológico; con un enfoque cuantitativo se plantea un problema y preguntas concretas de lo cual se derivan las hipótesis. 























[bookmark: _Toc131066763]Metodología cualitativa:

Este enfoque se caracteriza por no completar la conceptualización de las preguntas de investigación y por la no reducción a números de las conclusiones sustraídas de los datos, además busca sobre todo la dispersión de la información en contraste con el enfoque cuantitativo que busaca delimitarla.

Cuadro comparativo de las ventajas y desventajas del método cuantitativo y cualitativo:

	Investigación cuantitativa
	Investigación cualitativa

	Basada en la inducción probabilística del positivo lógico.
	Centrada en la fenomenología y comprensión.

	Medición penetrante y controlada.
	Observación naturista si control.

	Objetiva
	Subjetiva

	Orientada al resultado.
	Exploratoria, inductiva y descriptiva.

	Inferencia más allá de los datos.
	Orientada al proceso.

	Confirmatoria, inferencial, deductiva.
	No generalizable.

	Realidad estática.
	Realidad dinámica.

	Débiles en validez interna (nunca se sabe si miden lo que quieren medir).
	Se limita a preguntar.

	Fuertes en validez externa, lo encontrado es generalizable en la población.
	Fuertes con validez interna.

	Predicción más fuerte.
	Débiles con validez externa.

	La medición es muy precisa.
	Sus hallazgos no son generalizables.

	La interacción del investigador y el sujeto de estudio es baja.
	Tamaño de muestra no todos tienen la misma probabilidad ya que influyen los criterios del investigador.

	La planeación es precisa.
	Predicción débil.

	Ocupación poco tiempo para su ejecución.
	La medición no es precisa.

	Interpretación de resultados con mucha objetividad.
	Ocupan más tiempo para ejecución en campo.

	Se obtiene poca información colateral.
	Interpretación de resultados muy subjetivos.


 Tabla 7 Cuadro comparativo












[bookmark: _Toc131066764]Desarrollo
[bookmark: _Toc131066765](Metodología)

















[bookmark: _Toc131066766]
DMAIC.

[bookmark: _Toc131066767]Fase definir.
El presente proyecto tiene como objetivo estandarizar en la empresa General Cable de México S.A de C.V, la implementación y el uso de señaléticas para la correcta identificación de cada una de las áreas que componen a dicha empresa, al mismo tiempo engloba el problema de las señalizaciones que se encuentran al interior de cada una de las naves y oficinas, haciendo uso de las Normas Mexicanas para hacer las correcciones pertinentes de las diferentes señalizaciones y falta de señaléticas dentro de las instalaciones. 


[bookmark: _Toc131066768]
Fase Medir. 
Estudio de Mercado.
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Descripción generada automáticamente]





[image: ]




[image: ]



[image: ]




[image: ]




[image: ]






[image: ]
[image: ]





[image: ]

[image: ]


[bookmark: _Toc131066769]Fase Analizar:

Análisis y interpretación de los resultados de la encuesta realizada al personal de General Cable México S.A de C.V.
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[bookmark: _Hlk121902682]Preparado por : Márquez Vázquez Rubí

Interpretación:
El 94.1% de los encuestados sí sabe el significado de una Señalética, y el 5.9% no sabe lo que es una Señalética, por lo que se quiere estandarizar el uso de las señaléticas para que el personal se familiarice con el uso de ellas.
[image: ]
Preparado por : Márquez Vázquez Rubí

Interpretación:
Los encuestados tuvieron una respuesta favorable de un 100%, ya que sí están de acuerdo con la estandarización del uso de Señaléticas en cada una de las diferentes áreas de la empresa.
[image: ]
Preparado por : Márquez Vázquez Rubí

Interpretación:
De todos los encuestados, el 100% considera que es necesario identificar con las Señaléticas las diferentes áreas de la empresa ya que algunos trabajadores no saben dónde se encuentran los lugares claves en caso de una evacuación de emergencia.
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Preparado por : Márquez Vázquez Rubí

Interpretación:
Los encuestados tuvieron una respuesta favorable del 100% en que se estandarice el uso de las Señaléticas para la buena orientación de los trabajadores dentro de planta, como se mencionaba en la pregunta anterior el personal no ubica los lugares claves que existen dentro de la empresa.
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Preparado por : Márquez Vázquez Rubí

Interpretación:
De todos los encuestados el 17.6% tiene una noción de conocer la diferencia que existe entre señalización y señalética, mientras que el 35.3% no la conoce, y el 47.1%, si sabe cual es la diferencia entre ellas dos, por lo que es importante dar a conocer al personal la diferencia que existe entre la señalización y señalética para tener una mejor comprensión de estas.
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Preparado por : Márquez Vázquez Rubí

Interpretación:
De todos los encuestados el 23.5% de ellos tienen duda si hay señaléticas orientadoras dentro de la planta, el 35.5%, no sabe, y el 41.2% están seguro de que si se encuentran las señaléticas orientadoras dentro de la planta.
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Preparado por : Márquez Vázquez Rubí

Interpretación:
De todos los encuestados el 17.6% tienen duda si en verdad cuenta la empresa con señaléticas preventivas dentro de la empresa, el 23.5% no cree que las haya, mientras que el 58.8% piensa que si hay señaléticas preventivas dentro de la planta.
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Preparado por : Márquez Vázquez Rubí

Interpretación:
De todos los encuestados el 17.6% está en desacuerdo que haya señaléticas de evacuación en las todas las áreas de trabajo, mientras que hay un empate del 41.2%, que están de acuerdo y desacuerdo en que existan señaléticas de evacuación en las diferentes áreas de trabajo.
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Preparado por : Márquez Vázquez Rubí

Interpretación:
De todos los encuestados el 11.8% esta en desacuerdo que se integren pictogramas, textos y color al diseño de las Señaléticas, el 88.2% considera que sería adecuado integrarlas para las necesidades de la empresa y así el personal tendría un mejor entendimiento visual con cada una de ellas.
[image: ]
Preparado por : Márquez Vázquez Rubí

Interpretación:
De todas las personas entrevistadas el 11.8% no esta de acuerdo que con la estandarización de las señaléticas se solucione el problema de comunicación visual, mientras tanto el 88.2% piensa que si tendría solución y así ayudaría al personal a comprender de mejor manera las señaléticas ubicadas en diferentes áreas de trabajo.



[bookmark: _Toc131066770]Fase Mejorar:

Realización de placas para la identificación de empleados dentro de la nave productiva:
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[bookmark: _Toc131066771]Imagen representativa




[bookmark: _Toc131066772]Fase Controlar: 
Implementar los correctos cuidados preventivos para las señalizaciones y señaléticas dentro de la planta para tener una mejor visualización de cada una de ellas manteniendo las ayudas visuales para una correcta orientación del personal.

[bookmark: _Toc131066773]Conclusión:
 Mejorar la calidad de circulación de los colaboradores dentro de las naves, se ha determinado área que conforma cada departamento dentro de la planta a través de un plano que permite ubicar sus señalamientos y sus tipologías en lugares idóneos donde han sido requeridas. El estudio de las tendencias actuales referentes al diseño y contenido que conforman un manual de señaléticas, reflejado en bibliografías consideradas para la elaboración del concepto gráfico.
Al implementar el nuevo diseño de señaléticas, se busca obtener o generar una correcta orientación del personal y/o visitas que acudan a la planta asegurando las áreas de riesgos y evitando los incidentes que se puedan generar en un futuro 
[bookmark: _Toc131066774]Competencias desarrolladas 
En mi experiencia durante mis estadías profesionales desempeñe actividades como el estudio de tiempo y movimientos implementadas a maquinarias controladas por operadores con el objetivo de reducir el tiempo en insertar los hilos en las cunas, identificar las actividades con mayor tiempo para implementar un nuevo método.
Recolección y análisis estadísticos.
Seguimiento y monitoreo de KPI´s












Área, departamento o proceso: Todo el centro de trabajo.
Título de la Norma: NORMA Oficial Mexicana NOM-001-stps-2008, Edificios Locales, Instalaciones y áreas en los centros de trabajo Condiciones de seguridad.
Norma oficial mexicana NOM-002-STPS-201, Condiciones de seguridad-prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo
Norma oficial mexicana 003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil-Colores, formas y símbolos a utilizar.
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Definir


Medir


Analizar


Mejorar


Controlar


Prysmian Group tiene su origen en e grupo Pireli. En Italia se crea a Societa Pirelli Cavi como la división de la empresa especializada en el cable.


Ampliación de la gama de producto. Internacionalización.


La empresa empieza las adquisiciones empresariales de las "targets" seleccionados incluyendo los negocios de cables eléctricos como Siemens, BICC, Metal Manufactures Ltd and NKF.


El 28 de Julio de 2005 se funda Prysmian mediante la adquisición de las actividades y sistemas de energía y telecomunicaciones de Pirelli.


El 3 de Mayo de 2007 Prysmian se convierte en una empresa que cotiza en la bolsa de Milán tras la venta del 46% de las acciones del Grupo Goldman Sanchs.


1879


1902


1998


2005


2007



Phillips adquiere la compañia y la integra en la división de hilos y cables.


1970


El negocio se independiza tras la nueva compra financiada por Parmacom y Flit Beheer nacimiento del nombre Draka.


1986


Le siguen 20 años de procesos de adquisición incluyendo Phillips Optical Fibers y Alcatel.


1987



Fundada en New Yersey, integra diversas compañias fundadas en 1800¨s


1927


Aqusición de Carol Cables y líder industrial _Carol Brand Cord (indusyra del atomvil)


1990


Adquisición de Silec, líder en los negocios de nergía e industrial y de Helix/HiTemps, fabricante de prodycros de conectividad


2005


Adqusición  de NSW, proveedor e intsaldor de cables submarinos offshore en Alemania


Adqusición de las marcas & NUAL (fabricante de cable). Adqusición de Procable of Colombia & Prestalite Wire NSE (DEM).


2007


2012
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WP Prysmian

Cable de Aluminio Polacen (Jl'oup

Descripcién « Conaislamiento termopldstico politiens
de polietileno operaa 600 Vy ambinte

Los WP Polacen son conductores de aluminio 75°C maximo. fﬁ;‘;;s

tipo AAC, AAAC 0 ACSR, con aislamiento « Llacargaderupturade los cables

termoplastico de polietileno (PE) o termofijo Polacen tipo WP depende del

de polietileno de cadena cruzada (XLPE) conductor: AAC posee una menor tension y
ACSR / AAAC son de mayor tensidn.

Especificaciones Estandar « Supigmentacién negro carbén lo hace
resistente a los rayos ultravioleta, por lo

Los cables Polacen tipo WP son fabricados que estd aprobado su uso a la intemperiey

seguin: expuestoa luzsolar.

« Normas: ASTM B230, B231, B398, B399 y

ANSI/ICEA 5-95-658. Aplicaciones

« Certificado: CIDET # 03543.

« Disenado para ser instalado en -
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Neutracén

Cable Mdiltiplex de Aluminio

Descripcion

Los cables Mdltiplex-Neutracén son conductores
de aluminio tipo AAC, AAAC y/0 ACSR, aislados
con polietileno termoplastico o termofijo de
cadena cruzada. Los conductores se rednen
helicoidalmentey en diferentes cantidades
sobre un mensajero de soporte, ya sea desnudo
oaislado, formando cables duplex, triplex o
cuadruplex.

Especificaciones Estandar

Los cables Multiplex-Neutracén son fabricados
segun:

«Normas: ASTM B230, B231, 232, B398, B399y Apli

B498. ANSI / ICEA S-76-474 y 5-95-658.
« Certificado: CIDET # 03533.
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Prysmian
Group

« Lacargamecanica del conjunto esta
determinada por su cable neutro o mensajero.
Elde menor capacidad es el AAC,los AAAC /
ACSR son de mayor capacidad de carga para
vanos mas largos

« Los neutros ACSR son afectados por la
corrosién en ambientes severos con alta
acidez, salinidad y humedad. Para estas
aplicaciones se recomienda el neutro AAAC o
neutro aislado.

+ Los multiconductores tienen muchas opciones
de nticleos metalicos, aislamientos y tipos
de neutros, identificados por los nombres o
cddigo.

iones

« Los cables Multiplex-Neutracén se disefiaron
para conectal
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Conductor Desnudo Prysmian

de Cobre Semi Duro Group

Descripcién Caracteristicas

El conductor eléctrico desnudo estd formado = Los productos son sélidos o cableados
por alambres de cobre semiduro cableados concéntricos.

ClaseB.

Aplicaciones
Especificaciones Estandar
« Serecomienda su uso en lineas de

El conductor eléctrico desnudo es fabricado transmisién y distribucién de energia.
segun: « También para conexiones a tierray para
« Normas: ASTMB2y B8, proteccin de equipos y maquinaria

« Certificado: CIDET 01899.

Informacién Técnica

Dimensiones y caracteristicas nominales =
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Cable ACAR Prysmian
Conductor de Aluminio Reforzado con Aleacién de Aluminio Group

Descripcién

Los cables ACAR estan formados por hilos de
aluminio serie 1350 con dureza H19, reunidos
helicoidalmente con alambres de aleacién de
aluminio 6201-T81en capas concéntricas.

Especificaciones Esténdar
Los cables ACAR aluminio + aleacion estan
fabricados segun:

+ Normas: ASTM B230, B398y B524.

+ Certificado: CIDET # 03539.
Caracteristicas

+ Los cables ACAR son construidos con la
combinacién de alambres de aluminio

« Todos los componentes del cable son
de aluminio, lo que permite una buena
proteccién al medio ambiente.

« Los hilos de aluminio forman una capa
protectora de aldmina que le da alta
resistencia a la humedad, sales, acidezy
contaminantes.

+ Los cables ACAR permiten mayores amperajes
que los cables ACSR equivalentes, soportando
tramos largos con limitada elongacion por las
altas temperaturas del conductor.

Aplicaciones

« Los cables ACAR se disefiaron para soportar
mayor carga eléctrica, con capacidad
mecénica equivalente al ACSR ser instalados

istancias entre puntos de fijacion
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Aplicaciones

Los cables AAAC de aleacion de aluminio

serie 6201 son formados por alambres de .
aleacion de aluminio 6201-T81, reunidos
helicoidalmente, de 7y mds hilos en capas
concéntricas.

Especificaciones Estdndar

Los cables AAAC de aleacion de aluminio 6201
son fabricados segtin:

+ Normas: ASTM B398 y B399.

« Certificado: CIDET # 03538.

Caracteristicas

Los cables AAAC son disefiados para ser
instalados en sistemas de distribucion
de energia. Se utilizan en las lineas de
transmisién de alto voltaje, directamente
expuestos al medio ambiente y en tramos
largos de alta tensién mecanica.

Por ser cables de aleacién de aluminio,
son muy Utiles en dreas con condiciones
ambientales de alta humedad, salinidad,
acidez y contaminacion, donde los cables
con acero presentan problemas.

Las caracteristicas de “flecha/traccién”
hacen este conductor ideal para sistemas

@
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SPT-R Prysmian

Conductor Diiplex de Cobre Group

Descripcién Aplicaciones

ELSPT-R es un multiconductor eléctrico « Elmulticonductor SPT-R es ampliamente

flexible, formado por dos cordones de hilos utilizado en el alambrado de

de cobre suave trenzados en haz, dispuestos electrodomésticos de bajo consumoy

en forma paralela, aislados con cloruro de l@mparas portatiles.

polivinilo (PVC) y unidos por una membrana « Usos no permitidos y recomendaciones:

del mismo material que facilita su separacién. - No puede ser usado para sustituir
elalambrado de salidas fijas como

Especificaciones Estandar tomacorrientes, apagadores, entre
otros.

El multiconductor SPT-R es fabricado segtn: - Nodebe quedar aislado dentro de

+ Norma: NTC5521. paredes, pisos o cielorraso.

+ Certificado: CIDET # 03996. - Nodebe pasar por huecos en las paredes,
cielorraso o pisos.

Caracteri No debe pasar a través de puertas
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Conductor de Aluminio Serie 1350 + Acero Galvanizado

S

Descripcién

Los cables ACSR estan formados por hilos de
aluminio serie 1350 con dureza H19, reunidos
helicoidalmente con 6y més hilos en capas
concéntricas, sobre un nicleo de alambre o
cable de acero galvanizado.

Especificaciones Estandar

Los cables ACSR aluminio + Acero estén
fabricados segun:

« Normas: ASTM B230, B502 y B549.
«+ Certificado: CIDET # 03540.

Caracteristicas

« Dependiendo de laaplicaciény la
flexibilidad requerida, el nicleo de acero
puede ser alambre o cable. Los didmetros
y cantidad de los alambres de aluminio
pueden ser diferentes para el mismo
calibre de conductor.

Aplicaciones

« Los cables ACSR se disefiaron para poder
soportar mayor carga mecénicay ser
instalados a mayores distancias entre
puntos de fijacion y vanos mas largos. Se
pueden utilizar en distribucién de energia
residencial, industrial y en sistema de

C @ () https://latam prysmiangroup.com/sites/default/files/product_center/latam/files/005_PG_FT_AL ESP_Cable_Aluminio Refor.. g {3 | ¥
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Conductor Desnudo Prysmian

de Cobre Suave Group
Descripcion Caracteristicas

Conductor eléctrico desnudo, formado por «  Losproductos son cableados concéntricos
alambres de cobre suave cableados Clase By Clase B.

combinacién unilay.
Aplicaciones
Especificaciones Estandar
+ Serecomienda su uso en lineas de transmision

El conductor desnudo de cobre suave es fabricado ydistribucién de energia.

seqdn: + También para conexiones en sistemas de

+ Normas: ASTM B3, B8 y B787. potencia, redes de tierray para proteccién de
+ Certificado: CIDET 01899. equiposy maguinaria

Informacién Técnica

Dimensiones y caracteristicas nominales

los conductore: nido por (a condicidn de instalaciony temperaturas de operacion i
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1.-¢Usted sabe que es una sefalética?
17 respuestas

®si
® No

|
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2.-¢Estaria de acuerdo en la estandarizacion del uso de sefialéticas para establecer correctamente

las dreas dentro y fuera de las naves?
17 respuestas

@ De acuerdo
@ Desacuerdo
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3.-;Considera usted necesario identificar las diferentes areas con el uso de las sefaléticas?

17 respuestas

@ De acuerdo
@ Desacuerdo
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4.-;Qué tan necesario considera usted la estandarizacion de un sistema de sefaléticas para la

buena orientacién dentro de la planta?
17 respuestas

@ De acuerdo
@ Desacuerdo
© Tal vez
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5.-;Conoce la diferencia de sefializacion y sefalética?
17 respuestas

® si
® No
©® Talvez
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6.-¢Usted cree que la planta cuenta con sefialéticas orientadoras?
17 respuestas

® si
® No
©® Talvez
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7.-¢Usted cree que la planta cuenta con sefialéticas preventivas?
17 respuestas

® si
® No
©® Talvez
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8.-;Considera usted que la planta cuenta con sefialéticas de evacuacién en caso de emergencia en
todas las areas de trabajo?

17 respuestas

@ De acuerdo
@ Desacuerdo
© Tal vez
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9.-;Considera usted que se integren pictogramas, textos y color al disefio de sefialéticas

adecuadas a las necesidades de la planta?
17 respuestas

@ De acuerdo
@ Desacuerdo
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10.-;Considera usted que con la estandarizacion de sefialéticas orientadoras y preventivas se

solucionara el problema de comunicacién visual dentro de la planta?
17 respuestas

@ De acuerdo
@ Desacuerdo
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Considerar especificaciones de NOM 026 STPS 2008, en caso de aplicar
Suguiero que la sefializacion sea practica para no crear una contaminacion visual
acompafiar al personal con capacitacion y flujos de operacion

De acuerdo, s6lo respetar la normativa vigente aplicable a sefaletica, que considera tamaiio de la sefialetica,
colores, formas, etc.

aunque exista la sefialitica considerar una capacitacion tipo auditoria que considere  todo el personal que
nos indiquen en caso de busqueda de maquinaria y alguna contingencia como podemos guiamos esto con
respecto en mis BBS hay personal que no sabe lugares claves como estintores equipo medico la sefialitica
nola conosen
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